Int SensePin = 0;

Void setup()

{

analogReference(DEFAULT);

Serial.begin (9600);

}

Void loop()

{

Serial.println(analogRead(SensePin));

Delay(500);

}