int switchPin = 8;

int ledPin = 13;

void setup() {

pinMode(switchPin,INPUT);

pinMode(ledPin,OUTPUT);

}

void loop() {

if(digitalRead(switchPin) == HIGH)

{

digitalWrite(ledPin,HIGH);

}

else

{

digitalWrite(ledPin,LOW);

}

}